**HUB X Switch**

HUB: Um hub redistribui pacotes para todos os dispositivos conectados, porém apenas aquele com o endereço mac especificado no header do pacote o receberá

Switch: Distribui pacotes apenas para o dispositivo especificado no header do pacote

**Camadas OSI**

Camada física: Transmissão de dados físicos (sinais elétricos, ópticos);

Camada de Enlace: Controla o acesso e meio de detecção de erros da camada física;

Camada de Rede: Gerencia o roteamento de dados através da rede usando IP’s (camada onde o roteador opera)

Camada de transporte: Serviços de comunicação fim a fim, garantindo entrega e segurança dos dados

Camada de sessão: Estabelece mantém e encerra sessões de comunicação dentre apps em sistemas diferentes

Camada de Aplicação: Fornece interfaces para o Usuário final se comunicar com a rede

Camada de apresentação: camada que cuida da tradução, compressão e criptografia dos dados

**Protocolo HTTP**

Protocolo de rede da internet. Permite que navegadores solicitem páginas da web através de servidores e exibam o conteúdo para o end-user. Esse protocolo opera no modelo cliente-servidor e possui métodos como GET, POST, PUT e DELETE;

**Protocolo DNS**

Um sistema que traduz nomes de domínio de ip’s para links, usado para localizar servidores na internet

**Protocolo ARP**

Protocolo usado para mapear endereços IP e MAC em uma rede local, permitindo que dispositivos se descubram em uma rede. Normalmente enviado de roteadores ao iniciar para reconhecer os dispositivos de uma rede e os armazenar em cache

**Protocolo DHCP**

Atribui automaticamente configurações de rede, como IP, máscara de rede e servidores DNS, esse processo é feito por um servidor DHCP, quando recebe uma request de um dispositivo novo na rede

**Endereços MAC e IP**

O endereço IP é o endereço universal de uma rede, permitindo o dispositivo a se comunicar e acessar a rede. O endereço IP pode ser dividido em classes baseado em seus bits finais

A -> 1 – 126; B -> 128 – 191; C -> 192 – 223; D -> 224 – 239 E -> 240 – 255;

As classes A, B e C são usadas para endereçamento de hosts em redes, enquanto as classes D e E são reservadas.

Um endereço ip identifica qual a rede um dispositivo pertence, com o endereço de broadcast de uma rede (o último ip da rede) se comunicando com todos os dispositivos conectados e o endereço de gateway (primeiro endereço disponível) sendo o endereço do roteador

O endereço MAC de um dispositivo é associado com seu hardware, permitindo uma rede enviar um pacote ARP para esse dispositivo, assim fazendo com que ele seja mapeado na rede local

**Ip’s e máscaras de sub rede**

Uma máscara de sub rede é o que define o número de hosts em uma rede específica, sendo o cálculo para fazê-la

Onde N é o número de bits no último campo. Essa conta especifica o número de hosts suportados na rede

255.255.255.**0**

11111111. 11111111. 11111111.**00000000**

Tela de computador com texto preto sobre fundo branco

Descrição gerada automaticamente

O endereço de broadcast será sempre o (número de de hosts + a máscara de rede) + 1

O endereço de getway(roteador) será sempre o primeiro endereço host disponível

**Vlan vs Subrede**

Uma Vlan é uma subrede virtual criada na camada de enlace, isolando o tráfego em redes virtuais segmentadas, mesmo que os usuários não estejam na mesma rede local, virtualmente estão na mesma rede

Já a SubRede é apenas a subdivisão de uma rede em redes menores usando máscaras de rede de forma local e física